
Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.
Рекомендуется:
1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2’С и относительной влажности 45...70%.
2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.
3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно. 
4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.
5. Для освежения поверхности применять специальные составы, предназначенные для ухода за мебелью.

Новое изделие, как и всякая новая вещь, имеет свой специфический запах, должно пройти какое-то время, прежде чем этот запах исчезнет.

Прежде чем приступить к сборке, необходимо проверить наличие всех крепежных деталей (Таблица «Комплектовочная ведомость»).

Сборка должна производиться с помощью ручного инструмента и в соответствии с данной схемой сборки. Во избежание потертостей деталей сборку изделия производить на любом предохранительном материале (мягкая плотная ткань или гофрокартон от упаковки).
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Инструкция по сборке
Гостиная «Домино» 2800х450х1400
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	Спецификация ЛДСП

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	1-1
	Основание тумбы
	2000
	431
	1

	1-2
	Боковина тумбы левая
	168
	431
	1

	1-3
	Боковина тумбы правая
	168
	431
	1

	1-4
	Крышка тумбы
	2000
	431
	1

	1-5
	Перегородка тумбы левая
	168
	431
	1

	1-6
	Перегородка тумбы правая
	168
	431
	1

	1-7
	Боковина ящика левая
	410
	119
	2

	1-8
	Боковина ящика правая
	410
	119
	2

	1-9
	Задняя панель ящика
	911
	119
	2

	1-10
	Фронтальная
	288
	1500
	1

	1-12
	Перегородка стекл. полки
	310
	200
	1

	2-1
	Боковина левого шкафа левая
	1348
	330
	1

	2-2
	Боковина левого шкафа правая
	1164
	330
	1

	2-3
	Крышка шкафа
	652
	330
	1

	2-4
	Основание шкафа
	400
	330
	1

	2-5
	Полка шкафа нижняя
	618
	330
	1

	2-6
	Полка шкафа центральная
	618
	330
	1

	2-7
	Перегородка шкафа
	184
	330
	1

	3-1
	Боковина правого шкафа правая
	1348
	330
	1

	3-2
	Боковина правого шкафа левая
	1164
	330
	1

	3-3
	Крышка шкафа
	652
	330
	1

	3-4
	Основание шкафа
	400
	330
	1

	3-5
	Полка шкафа нижняя
	618
	330
	1

	3-6
	Полка шкафа центральная
	618
	330
	1

	3-7
	Перегородка шкафа
	184
	330
	1

	6-1
	Полка
	1000
	200
	2

	6-2
	Фронтальная
	1000
	200
	2




	Спецификация ЛМДФ

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	1-11
	Фасад ящика
	996
	196
	2

	
	Дверь левая

	2-8
	Фасад двери (верх)
	398
	646
	1

	2-9
	Фасад двери (центр)
	568
	646
	1

	2-10
	Фасад двери (низ)
	398
	646
	1

	
	Дверь правая

	3-8
	Фасад двери (верх)
	398
	646
	1

	3-9
	Фасад двери (центр)
	568
	646
	1

	3-10
	Фасад двери (низ)
	398
	646
	1



	Спецификация ХДФ

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	5-1
	Стенка задняя тумбы
	196
	996
	2

	5-2
	Стенка задняя шкафа (1)
	694
	322
	4

	5-3
	Стенка задняя шкафа (2)
	473
	322
	4

	5-4
	Стенка задняя шкафа (3)
	205
	396
	2

	5-5
	Дно ящика
	939
	415
	2



	Спецификация Стекло

	Поз.
	Наименование
	Длина
	Ширина
	Кол-во

	4-1
	Полка стеклянная центральная (6мм)
	1489
	310
	1

	4-3
	Полка стеклянная (6мм)
	616
	322
	4

	Спецификация поликарбонат 

	4-2
	Вставка двери (4мм)
	616
	86
	4



	Комплектовочная ведомость

	№
	Наименование
	Ед.изм
	Кол-во
	

	1
	Схема сборки
	шт.
	1
	

	2
	Ключ для евровинта
	шт.
	1
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	3
	Гвоздь 2х20
	шт.
	150
	[image: ]

	4
	Евровинт 6,3х50
	шт.
	46
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	5
	Шуруп 3.5х20
	шт.
	62
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	6
	Шуруп 4х16
	шт.
	100
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	7
	Шкант 8х30
	шт.
	40
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	8
	Стяжка
эксцентриковая S15x12, 5x34 саморез цинк, компл
	шт.
	44
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	9
	Скрепа мебельная (краб)
	шт.
	12
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	10
	Стяжка межсекционная 5мм L32 Me никель, компл.
	шт.
	4
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	11
	Заглушка д/евровинта
	шт.
	12
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	12
	Заглушка д/эксцентрика 
	шт.
	16
	[image: ]

	13
	Втулка для установки ручек сквозь стекло пластиковая
	шт.
	32
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	14
	Ножка-опора регулируемая
	шт.
	16
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	15
	Подвеска шкафа SAH 305
	шт.
	4
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	16
	Крючок навесной для SAH 305
	шт.
	4
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	17
	Ручка (скоба 224мм) №853 
	шт.
	4
	

	18
	Полкодержатель 
	шт.
	6
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	19
	Полкодержатель с вакуумной присоской 
	шт.
	16
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	20
	Петля 4-х шарнирная накладная с доводчиком
	шт.
	8
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	21
	Профиль соединительный 
L=670мм белый
	шт.
	2
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	22
	Профиль соединительный 
L=457мм белый
	шт.
	2
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	23
	Направляющие шариковые L=400мм
	компл.
	2
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	24
	Шуруп 3,5х16
	шт.
	24
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Сборка тумбы.
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1) При помощи шурупов 4х16 закрепить опоры регулируемые к основанию (1-1).
[image: ]
2) При помощи шурупов 3,5х16 закрепить шариковые направляющие к боковинам (1-2 и 1-3) и перегородкам (1-5 и 1-6).
3) При помощи стяжки эксцентриковой закрепить боковины (1-2 и 1-3) и перегородки (1-5 и 1-6) к крышке тумбы (1-4).
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4) При помощи евровинтов закрепить основание (1-4) к боковинам (1-2 и 1-3) и перегородкам (1-5 и 1-6).
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5) При помощи евровинтов закрепить фронтальную панель (1-10) к крышке тумбы (1-4).
6) Выровнять диагонали тумбы и прибить задние стенки (5-1). Закрутить шурупы 3.5х20 для большей надёжности.
[image: ]
7) При помощи шурупов 4х16 прикрутить полкодержатели (20-GTV) к фронтальной панели (1-10).
8) При помощи шурупов 3,5х16 прикрутить ответные планки шариковых направляющих к боковинам ящиков (1-7 и 1-8)
9) При помощи евровинтов закрепить боковины ящиков (1-7 и 1-8) к задней стенки ящика (1-9).
10) При помощи шкантов и стяжки эксцентриковой закрепить фасад ящика (1-11) к боковинам ящика (1-7 и 1-8).
11) Выровнять диагонали ящика и прибить дно ящика (5-5). Закрутить шурупы 3.5х20 для большей надёжности.
12) Закрепить ручку скобу к фасаду ящика (1-11).
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Сборка шкафа.

1. При помощи шурупов 4х16 закрепить ответные планки петель к боковинам (2-1 и 2-2).
2. При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить боковины (2-1 и 2-2) к полке шкафа нижней (2-5) и полке шкафа центральной (2-6).[image: ]
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3. При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить крышку шкафа (2-3) к боковинам (2-1 и 2-2).
4. При помощи эксцентриковой стяжки и шкантов закрепить перегородку шкафа (2-7) к нижней полке(2-5).
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5. При помощи шурупов 4х16 закрепить опоры регулируемые к основанию шкафа (2-4).
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6. При помощи евровинтов закрепить основание шкафа  (2-4) к боковинам шкафа (2-1 и 2-2).
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7. При помощи гвоздей и шурупов 3.5х16 закрепить задние стенки (5-2, 5-3 и 5-4).
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8. При помощи петель и шурупов 4х16 закрепить фасад двери (2-9) к боковине шкафа левой (2-1), затем фасад двери (2-8). При помощи шурупов 3,5х20 и втулки пластиковой закрепить стеклянные вставки двери к фасадам (2-8 и  2-9).
9. При помощи петель и шурупов 4х16 закрепить фасад двери (2-10) к боковине шкафа левой (2-1). При помощи шурупов 3.5х20 и втулки пластиковой закрепить стеклянные вставки двери к фасадам (2-9 и 2-10).
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!!!Сборку и установку фасадов рекомендуется производить вдвоём.
Затягивать шурупы с пластиковой втулкой шуруповёртом ЗАПРЕЩЕНО!!!




*Шкаф правый собирается аналогичным способом.
10.  При помощи стяжки межсекционной и евровинтов закрепить шкафы к тумбе.
11.  Установить полкодержатель в боковины шкафов 2-2 и 3-2, а так же в фронтальную стенку 1-10.
12.  Установить и закрепить центральную стеклянную полку (4-1).

[image: ]
13.  Отрегулировать опоры тумбы и шкафов.
14.  Установить ящики.
15. Отрегулировать двери.
16. Установить полки стеклянные (4-3).
17. Установить подсветку полок.
Вариант А: просунуть коннектор светильника между задней стенкой и боковиной шкафа (провод пустить в доль стеклянной полки).
Вариант Б: разрезать профиль соединительный на уровне стеклянной полки, просунуть коннектор в получившуюся щель.
18. Закрепить перегородку стеклянной полки (1-12) к фронтальной панели (1-10) при помощи евровинтов.


19. В детали 6-2установить подвеску шкафа SAH-305.
20. Евровинтом 6,3х50 закрепить деталь 6-1 к 6-2.
21.  Выполнить разметку для навески полки на стене.
22. Просверлить отверстия в стене и установить дюбель-гвоздь в соответствии с материалом стены (дюбель-гвоздь приобретается клиентом самостоятельно).
23.  В дюбель-гвоздь закрутить крючок навесной для подвески SAH-305.
24.  Произвести навеску полки на крючки



[image: ]

Установка телевизора на стеклянную полку не рекомендуется.
Максимальная нагрузка на полку не более 7кг.
ВНИМАНИЕ! Комплект светильников с блоком питания приобретается отдельно!

*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без оповещения покупателя, если это не влияет на внешний вид изделия.
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