Инструкция по сборке
Спальня «Вива»

Шкаф угловой
для платья и белья ШРУ
835х835х2180
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г.Брянск 
Схема монтажа
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Спецификация деталей

	№
	Наименование 
	Размеры
	Кол.

	1
	Стенка боковая левая
	2178х500
	1

	2
	Стенка боковая правая
	2178х500
	1

	3
	Основание шкафа
	815х815
	1

	4
	Крышка шкафа
	815х815
	1

	5
	Боковина задняя
	2066х500
	1

	6
	Перегородка
	2066х300
	1

	7
	Ребро жесткости
	799х160
	1

	8
	Полка основная
	799х500
	1

	9
	Полка вкладная
	498х299
	4

	10
	Цоколь лицевой
	446х80
	1

	11
	Дверь без зеркала 
	2150х444
	1

	12
	Задняя стенка
	2094х413
	2

	13
	Задняя стенка
	2094х328
	1

	14
	Цоколь
	400х80
	2


Комплектовочная ведомость
	Наименование
	Кол.
	Прим.

	Петля угловая
	5
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	Шуруп  4х16 (крепление петель к дверям и штангодержателей)
	18
	     
[image: image4]

	Шуруп 3,5х20 (крепление задних стенок)
	35
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	Шуруп 4х40 (Крепление цоколей)
	6
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	Евровинт 6,3х50 
	10
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	Евровинт 6,3х13 (крепление петель к боковинам)
	10
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	Стяжка эксцентриковая
	16
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	Шкант 8х30
	12
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	Гвозди 2х20 для ДВПО и подпятников     
	87
	

	Ручка с шурупами L=320мм
	1
	

	Подпятник
	6
	

	Полкодержатель
	16
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	Заглушка эксцентрика


	16
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	Заглушка евровинта

	2
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	Стяжка межсекционная 5х32
	2
	

	Штангодержатель
	2
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	Штанга  L=793мм
	1
	

	Скрепа мебельная
	2
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	Ключ Z-образный
	1
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Порядок сборки каркаса шкафа
Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.

Перед тем как начать сборку шкафа, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме сборки.

Инструмент для сборки комода
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1. Установка фурнитуры на боковые стенки 1 и 2. В зависимости от варианта открывания двери планки установить либо на деталь 1, либо на деталь 2
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2. К цоколям 11 прибить подпятники
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3. Установка фурнитуры на боковине задней 5
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4. К боковине задней 5 евровинтом 6,3х50 закрепить основание 3
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5. К основанию 3и боковине 5 евровинтом 6,3х50 закрепить перегородку 6.
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6. На боковину 5 установить ребро жесткости 7 и полку основную 8 и закрепить эксцентрики
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7. К боковине 5 и перегородке 6 евровинтом 6,3х50 закрепить крышку 4
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8. В основаное 3, крышку 4 и полку 8 установить шкант 8х30

9. К основанию 3, крышке 4, ребру жесткости 7 и полке 8 закрепить боковину правую 2. После чего закрепить эксцентрики
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10. В основание 3 и крышку 4 установить шкант 8х30

11. К основанию 3 и крышке 4 закрепить боковину левую 1. После чего закрепить эксцентрики
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12. К основанию 3 шурупом 4х40 закрепить цоколь лицевой 10 и цоколь 11
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13. Повернуть шкаф влево и положить его на боковину 1. Измерив диагонали и при необходимости выровнять их Д1=Д2. Установить заднюю стенку 12, после чего закрепить ее гвоздями 2х20. 
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14. Установить профиль соединительный.
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15. Установить заднюю стенку 12 и закрепить ее гвоздями 2х20. Дополнительно закрепить детали 12 шурупами 3,5х20.
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16.Повернуть шкаф и положить его на боковину 2.

17 Установить заднюю стенку 13 и закрепить ее гвоздями 2х20 и шурупои 3,5х20.
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18. Поднять шкаф и установить его на место.
19. Распаковать пакет с дверью, положить дверь лицом вниз. 
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ceoiicTsa uazenvs. YnakoBoYHasi BEAOMOCTb

(NpaBoe unn NIeBoe), NOCNE HEro Mo HaHECEHHbIM

Ha:&iﬁzi’;”;ﬂf:&‘: e O6osHaueHne Mapkuposka |Pasmepsl | Konuuectso, wr.
[Osepb T 208.07.11 7-10 2150x445 1
Heeps ¢ 3epkariom npasas | T[] 208.07.12R 0-1-10 2150x445 1
HEEpLic sopkanomionadt | P08 07420 | 04170 |2f5hkedds | 1
DypHuTypa 1
[lseps npasas + [Beps ¢ sepkanom npasas
oo (Meepbresan) {Haep ¢ sepkanow nesgs)

Pw;a i WariGa D09 Buht M4x30  Brynka nnacrm:.uéaﬂ !

Pyuka  LWariGa D09 Bunt M4x22 | |
i ; (ans cTexnonagenuin) 6.6)«1.3l
i

i
! ‘
= 0 - :

Tipnmeatine - KOHCTPYKUVOHHbIE MaTepHan AR USrOTOBNEHIA ABEPY 11 4BEPY C 3ePKATOM
Habopa moaysibHo MeBenn ana crasbHn «<HAOMY»:
= nnuTta ApeBecHOCTPYXKeYHasn, OsﬂVlLlOBaHHaﬂ NNEHKOM Ha OCHoBe
TEPMOPEAKTUBHBIX MonMMepos (namnHnposatHas) - JLCH no FOCT 32289-2013;
- BeTani 13 nanTbl PeBECHOBONOKHICTON cpeaHel nnoTtHoTy MNCT no
TY 5536-026-00273643-98 C NaKOKPaCOUHbIM NOKpPbITUEM nonnypetaHoBbiMM JTKM.
-3epkano FOCT 17716-91.

YBaxaemblii nokynarenb!

Mepep ycTaHOBKOI PyUKi NONOKNTL
Asepb 1-1-10(1.1-1-10) Ha *eCTKyIo poBHYIO
dypHUTYpPbI WKapa TIOBEPXHOCTb, YCTAHOBUTL BTY/IKY MNACTUKOBYIO

YBaraembiin nOKynaTenb! CNMLEBOI CTOPOHBI ABEPU 11 CAENATb OTBEPCTUS
Mepen csepﬂenmem OTBEPCTWIA Nog YUKy
Heoﬁxo.qmmq y6eanTbCA B NPaBuAbHOCTA
Bbi6parHOro Bamu pacrnonoxenus geepu 7-10

1. YcraHoBKa nerenb
. Netnn HaXOQATCA B KOMNNeKTe

B CKOTHE YEpe3 BTYIIKY.

HaKOJIKam Mpon3BoANTL CBepreHue. [lgepb
MOSIOXNTB Ha TBEPZYIO POBHYIO MOBEPXHOCTb
(nopnoxKky, 6pycok) n npon3ssecty ceepnexve.

2. HaBecka fBeperi, ycTakoBKa pyuKy 3. PerynvipoBka netnu
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20. Установить дверь на шкаф.
21. К двери прикрутить ручку.
22. Отрегулировать двери шкафа

Рекомендации по регулировке дверей 4-х шарнирными

петлями.

1. Регулирование высоты производится посредством регулирования по высоте ответной планки винтами (В).

2. Регулирование глубины. Ослабить крепежный винт (А) и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт (А).

3. Регулирование накладки. Ослабить крепежный винт (А). Установочный винт (С) повернуть вправо, дверная накладка станет меньше. После этого снова затянуть винт (А)

23. Установить заглушки эксцентриков.
24. В отверстия боковины 1 и перегородки 6  установить полкодержатели, после чего установить полки 9.

25. В установленные штангодержатели установить штангу.

26.  Для соединения шкафов между собой совместить боковины соединяемых шкафов и просверлить два отверстия ф5мм. После чего в них вставить ножку межсекционной стяжки и закрутить в нее винт межсекционной стяжки, как показано на рисунке

[image: image36.png]
Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью.

Рекомендуется:

1. Хранить на складах и эксплуатировать в помещениях при температуре не ниже +2’С и относительной влажности 45...70%.

2. Оберегать от прямого воздействия тепловых и солнечных лучей.

3. Поверхности беречь от механических повреждений, так как исправить их в домашних условиях почти невозможно. 

4. Удалять пыль с поверхности мягкой, сухой тканью.

5. Для освежения поверхности применять специальные составы предназначенные для ухода за мебелью.
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